**无(微）热再生模块吸附压缩空气干燥机技术要求**

一、技术参数：

1、电源电压：三相380V

2、空气处理量：10 m3/min。

3、工作压力：0.6—1Mpa

4、适应工作制：连续工作运行

5、出口空气压力露点：-40度以上

6、排气噪音：小于85DB

7、再生气耗量：3%-5%

8、最大压降：小于0.05Mpa

9、机器外观颜色: 5Y9/1.5 安全防护装置涂警戒色\*

10、设备管道包安装焊接

二、主要配件清单：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 品牌生产厂家 | 备注 |
| 1 | PLC | 西门子、三菱 |  |
| 2 | 触摸屏 | 西门子、三菱 |  |
| 3 | 其它电器 | 施耐德、德力西 |  |
| 4 | 气动原件 | SMC、亚德客 |  |

三、提供设备的易损件清单：并配备2套备品备件

四、提交文件资料：

1、合格证。

2、设备使用说明及图纸。

五、设备验收：

 设备安装调试结束后，运行3个月后开始验收，符合上述技术条款。

六、产品质保要求

1.质保期内，设备出现故障，卖方1小时内给与远程技术支持；24小时内卖方派技术人员到现场进行技术服务。质保期后，设备出现故障，卖方2小时内给与远程技术支持；24小时内卖方派技术人员到现场进行技术服务。

2.设备整体质保期为一年（自终验收合格之日起），主要部件的质保期按“技术要求”设备清单所列质保期执行，卖方必须为设备提供全寿命的保修服务。

3.提供设备程序，进行备份。