**除尘器技术要求**

一、技术参数：

1、电源电压：380V

2、处理风量：3100m3/H。

3、风压：4000pa

4、过滤桶数量：4个

5、过滤精度（um）0.3-1

6、过滤效率：99%

7、过滤材质：聚酯纤维PTFE覆膜。

8、集成箱容量：120L

9、噪音等级：小于75分贝；

10、过滤方式：负压外滤式

11、清灰方式：脉冲反冲+抽屉集尘。

1. 可移动性：工业万向轮（带刹车）+带底座。

14、防护工等级：IP55。

15、可实现过程启、停功能。

二、其它要求：

1、机器外观颜色: 5Y9/1.5 安全防护装置涂警戒色

2、机器外壳钢板厚度不低于2mm。

三、提供设备的易损件清单：并配备2套备品备件

四、提交文件资料：

1、合格证。

2、设备使用说明

五、设备验收：

 符合上述技术条款。

六、产品质保要求

1.质保期内，设备出现故障，卖方1小时内给与远程技术支持；24小时内卖方派技术人员到现场进行技术服务。质保期后，设备出现故障，卖方2小时内给与远程技术支持；24小时内卖方派技术人员到现场进行技术服务。

2.设备整体质保期为一年（自终验收合格之日起），主要部件的质保期按“技术要求”设备清单所列质保期执行，卖方必须为设备提供全寿命的保修服务。