刷漆房土建改造内容

1. 拆东厢房，长9 米，宽3 米，高3 米，砖混结构。

2. 爬坡宽5米，坡长5.7 米，高度0.85 米，做防滑处理便于叉车上下。

3. 开门洞宽5米，高3.8 米，加卷帘门，门洞上口需加过梁。

4. 房子北面小门封堵，南门更换防盗门。

5. 墙面需要刷大白 300 平米，与西部房屋天窗密封3平米。

6. 室内水泥地厚度 20 公分，145 平米，留2条10 公分宽，10 公分深，6米长的沟（伸缩房轨道）。

7. 北厢房拆除，2.7 米宽，12 米长，3 米高砖混结构。

8. 室外水泥地3.5 米宽，12 米长，厚度15 公分，表面哑光处理，清理院内的3 棵树和全部的建筑垃圾。

9. 北墙开孔直径600 一个。